**OR.271.6.2022.RD**

Załącznik

do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

ZAKRES WDROŻENIA

Wdrożenie dostarczonego urządzenia UTM obejmuje:

1. Zmianę domyślnych haseł,
2. Zmianę strefy czasowej i ustawienie poprawnej daty/godziny,
3. Rejestrację urządzenia na stronie producenta,
4. Aktualizację oprogramowania (jeśli jest konieczna),
5. Konfigurację profili bezpieczeństwa (IPS),
6. Konfigurację do 4 portów LAN/WAN,
7. W ramach konfiguracji 4 portów LAN/WAN konfiguracja QOS lub failover / load balancing’u (jeśli jest konieczna, bez konfiguracji routingu dynamicznego np. BGP),
8. Konfigurację do 20 reguł bezpieczeństwa (reguł firewall),
9. Konfigurację do 5 reguł NAT,
10. Utworzenie do 30 obiektów,
11. Konfigurację SSL VPN Client To Site (jeśli jest konieczna),
12. Konfigurację 1 tunelu VPN Site To Site (jeśli jest konieczna),
13. Konfigurację urządzenia w trybie routera (NAT) lub w trybie transparentnym (bez konfiguracji usług zewnętrznych np. innych urządzeń sieciowych lub urządzeń zależnych),
14. Konfigurację połączenia z AD (integracja) lub utworzenie lokalnej bazy LDAP,
15. Stworzenie przykładowej reguły URL filtering’u.