Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chycza.

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

PO MODERNIZACJI

POBOCZE grunt rodzimy

0,50 m

POBOCZE grunt rodzimy

0,50 m

JEZDNIA 4,00 m



6,00-8,00 %

6,00-8,00 %

2,00 %

2,00 %

Istniejąca konstrukcja drogi

- Istniejące pobocze gruntowe

- Istniejące pobocze gruntowe

- podbudowy z kruszywa łamanego

- warstwa wyrównawcza z kruszywa