**Załącznik Nr 5**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DLA ZADANIA**

**„Renowacja elewacji kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej   
w Kossowie (Nr rej. 422 z 21.06.1967, 207 z 23.01.1978).**

W ogólnym założeniu w ramach prac konserwatorskich planuje się:

Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez renowacje drewnianej elewacji kościoła. Wymagane jest przeprowadzenie zabiegów mających na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem. Obiekt wymaga natychmiastowych prac renowacyjnych by zapobiec całkowitej degradacji jego wartości historycznych i estetycznych.

Opis obiektu:

Kościół usytuowany jest w centralnej części wsi Kossów. Został zbudowany w całości z drewna modrzewiowego i jest kościołem orientowanym. Jest budowlą jednonawową na planie kwadratu z tzw. zakrzywieniem i dachem dwuspadowym symetrycznym. Prezbiterium mocno wydłużone, węższe nawy, również z dachem dwuspadowym, symetrycznym. Od strony północnej przy prezbiterium- zakrystia z dachem pulpitowym. Przy ścianie południowej zewnętrzny przedsionek przykryty dachem. Dachy wszystkich części kościoła kryte gontem drewnianym. Więźba dachowa nawy  
 i prezbiterium storczykowa. Kalenice obu części na jednym poziomie. Przez co przy nawie większej szerokości niż prezbiterium występuje tzw. zaskrzynienie. Każdy wymiar krokwiowy zespolony parą jętek. Ściany o konstrukcji zrębowej z bali, wzmocnione lisicami Od strony zewnętrznej szalowanie deskami w układzie pionowym bitymi do czoła. Złącza desek zakryte wąskimi listwami. Pod ścianami zrębowymi podmurówka z cegły na zaprawie wapiennej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Stan zachowania elewacji w kościele wymaga przeprowadzenia prac konserwatorskich, które polegać będą na konserwacji technicznej i estetycznej obiektu. Prace konserwatorskie drewnianej elewacji musza objąć wyeliminowanie biologicznych procesów destrukcji drewna, oczyszczenie z nawarstwień brudu, starych powłok malarskich i lakierniczych, impregnację wzmacniającą osłabioną strukturę drewna, zabezpieczenie przed korozją biologiczną i ognioochronną, scalenie kolorystyczne.

W ramach projektu planuje się:

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich trwania.

- Oczyszczenie powierzchni. Usunięcie z drewna wszystkich zalegających wtórnych nawarstwień farb, lakierów metodą mechaniczną oraz chemiczną przy zastosowaniu preparatów malarskich do usuwania powłok malarskich.

- Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji środkiem przeciw drzewojadom, zwalczającymi grzyby domowe i pleśniowe.

- Ewentualne uzupełnienie ubytków i sklejenie pęknięć odpowiednio obranymi środkami

- Przeprowadzenie impregancji drewna i przedłużenie żywotności środkiem biobójczym.

- Wykonanie prób kolorystycznych drewnianych elementów i zatwierdzenie na komisji konserwatorskiej.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej prac.

Szczegółowy opis wraz z założeniami konserwatorskimi i programem prac znajduje się w „Programie prac konserwatorskich”, z którego wyciąg stanowi załącznik   
do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.